**Załącznik nr1: Formularz w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia**

Dostawa maszyn i narzędzi budowlanych do realizacji podstawy programowej (praktyczna nauka zawodu) do siedziby Zamawiającego w projekcie „Fachowcy jutra”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj** | **Ilość (szt.):** | **Opis sprzętu** | **Cena netto:** | **Wartość netto:** |
|  | Ciągnik ogrodniczy  | 1 | Moc silnika 20 KM, napęd 4x4, blokada mech. różnicowego osi tylnej, WOM tylny, regulacja tylnych ramion, tylny TUZ 3-punktowy kat. 1, udźwig tylnego TUZ na końcówkach kulowych 500kg, zaczep do przyczepy |  |  |
|  | Przyczepka do ciągnika ogrodniczego - mała z wywrotem | 1 | Jednoosiowa konstrukcja, burty ściągane, kiprowanie hydrauliczne na trzy strony za pomocą pojedynczego siłownika, nóżka albo kółko podporowe, typ zaczepu: ręczny, oczko zaczepowe + sworzeń zaczepu, malowana proszkowo, ładowność max 2000 kg) |  |  |
|  | Taczka spalinowa do ciągnika ogrodniczego | 1 | napęd 4x4, udźwig 200kg, moc silnika 5 KM, wychylny pojemnik, opony terenowe |  |  |
|  | Koparka do ciągnika ogrodniczego  | 1 | zakładana na mocowaniu 3-punktowym traktora kat. 1, napęd z wałka odbioru mocy traktora, stabilnie umiejscowiona w koparce pompa hydrauliczna, waga max 500 kg, szerokość łyżki 29 cm, kąt obrotu 160stopni |  |  |
|  | Wiertnica do ciągnika ogrodniczego  | 1 | mocowana na zawieszeniu 3 pkt. do traktora kat.1, regulacja kąta nachylenia, napęd z WOM traktora |  |  |
|  | Kosiarka bijakowa do traktora do ciągnika ogrodniczego | 1 | Wysokość koszenia regulowana płozami, napędzana paskiem, stalowe osłony zapobiegające wylatywaniu odłamków |  |  |
|  | Kosiarka rotacyjna do ciągnika ogrodniczego | 1 | Moc traktorka: 14 KM,szerokość robocza 85 cm, napędzana wałkiem WOM, mocowanie Kat. 1 |  |  |
|  | Betoniarka elektryczna | 2 | Pojemność całkowita: max.200l, pojemność robocza: max 165l, Moc: 1200 W, napięcie sieci: 230 V, wieniec: żeliwny, hamulec nożny |  |  |
|  | Mieszarka ręczna dwuwrzecionowa  | 2 | Zasilanie: sieciowe, maks. moc: 1800W,prędkość obrotowa: 450 obr./min, system mocowania mieszadła: szybkozłącze,maks. objętość mieszanej substancji: 90l |  |  |
|  | Zestaw narzędzi wkrętarka Udarowa, szlifierka kątowa wiertarko wkrętarka  | 10 kompletów  | W skład jednego kompletu wchodzi: 1. Wiertarko-wkrętarka udarowazasilanie: akumulator Li-Ion 18Vpłynna regulacja prędkości obrotowej,samozaciskowy uchwyt pozwalający na stosowanie osprzętu o średnicy 1,5-13 mm. moment obrotowy 23Nm (wkręcanie miękkie) / 60 Nm (twarde).2. Wkrętarkazasilanie: akumulator Li-Ion 18Vtrzy prędkości robocze, oświetlenie LED, częstotliwość udaru 36000 ud./min, moment obrotowy 205 Nm.3. Szlifierka kątowazasilanie: akumulator Li-Ion 18VNapięcie (V): 18Typ akumulatora: Li-ionFunkcja wolnego startuMaks. głębokość cięcia (mm): 33Ochrona przed odrzutemŚrednica tarczy (mm): 125 |  |  |
|  | Zestaw narzędzi ogrodniczych:Łopata, szpadel, grabie,widły | 10kompletów  | W skład jednego kompletu wchodzi: 1. Metalowa łopata ogrodowa Parametry:- długość całkowita: 115 cm max 120 cm- część robocza – szerokość: 22cm max 28cm- część robocza – długość: 26cm max 29cm- długość trzonka: 90cm max 96cm- materiał: metal- rączka: tworzywo sztuczne- szerokość rączki: 11 cm max 13cm2. Metalowy szpadel ogrodowy Parametry:- długość całkowita: 115 cm max 118 cm- część robocza – szerokość: 18 cm max 19,5 cm- część robocza – długość: 25 cm max 27 cm- długość trzonka: 90 cm max 93 cm- materiał: metal- rączka: tworzywo sztuczne- szerokość rączki: 11 cm max 13cm3. Widły Parametry:- długość całkowita: 120 cm max 125 cm- część robocza – szerokość: 17 cm max 18,5 cm- część robocza – długość: 20 cm max 25 cm- długość trzonka: 90 cm max 100 cm- szerokość rączki: 11,5 cm max 12,5 cm- materiał: metal- rączka: tworzywo sztuczne- 4-zębne4. Grabie Parametry:- długość całkowita: 140 cm max 143 cm- część robocza – szerokość: 7 cm max 8 cm- część robocza – długość: 40 cm max 41,5 cm- długość trzonka: 120 cm max 140 cm- materiał: metal- rączka: tworzywo sztuczne |  |  |
|  | Zestaw narzędzi ogrodniczych | 10kompletów  | W skład jednego kompletu wchodzi: Okrągła łopatka – długość 24,5 szer. 6 cmDuża, ostra łopatka – długość 24,5 cm szer. 8 cmSkrobak – długość 20 cm, szer. 7cmNożyce do przycinania krzewów – długość 31 cmButelka z rozpylaczem – wys. 17,5 cm, szer.7cmMała okrągła łopatka – długość 19,5 cm, szer.3cmMała ostra łopatka – długość 19 cm, szer. 3,5 cmŁopatka do pikowania - dług 16 cm, szer. 4,5 cmSekator – długość 16cmmateriał: tworzywo sztuczne, stal nierdzewna |  |  |
|  | Zestaw narzędzi ogrodowych, 8-częściowy zestaw ze stali nierdzewnej | 10kompletów  | W skład jednego kompletu wchodzi: Materiał: stal nierdzewna z antypoślizgowym gumowym uchwytemW skład zestawu wchodzi:\* sekator\* grabie\* łopatka z miarką\* widły ogrodowe\* łopatka\* wycinak do chwastów\* spryskiwacz\* torba do przechowywania

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Wysokość produktu [mm]: max | 100 |
| Szerokość produktu [mm]: max | 200 |
| Głębokość produktu w [mm]: max | 300 |

 |  |  |
|  | Taczka ogrodowa  | 5 | Pojemność: 100kgMax udźwig: 140 kgWaga: max 19kgWymiary: 106,5 x 46 x 30,5 cm |  |  |
|  | Wózek Ogrodowy Stalowy wywrotka | 5  | Wymiary całkowite: 95x50x52cmPojemność: 200kg /75lŚrednica koła: 26cm do 30 cmWysokość burty: 22cm do 24 cmDługość uchwytu: 80cmMateriał misy ładunkowej: tworzywo ABSKoła: pompowaneKonstrukcja wózka: stal |  |  |
|  | Taczka budowlana na gabaryty | 5 | Materiał: stal, nośność max 150 kg, typ koła: pompowane, szerokość 70cm, wysokość 74cm, głębokość 38cm |  |  |
|  | Wertykulator aerator spalinowy | 1 | Silnik benzynowy, kosz zbiorczy w zestawie, ostrza w zestawie, szerokość robocza 35 cm |  |  |
|  | Zestaw sekatorów | 10kompletów  | 1. Rodzaj sekatora: Nożycowy Średnica cięcia: max 50 mmOstrza: Górne ostrze: pokryte powłoką PTFEDługość: max 692 mmCiężar: max 1060 g2. Rodzaj sekatora: nożycowy Górne ostrze pokryte powłoką PTFEOtwór do zamocowania zawieszki na nadgarstek. Specyfikacja: Długość: max 210 mm Waga: max 200 g |  |  |
|  | Zestaw narzędzi ogrodowych: Łopatka, łopatka wąska, kultywator, motyczka, widełki. | 10kompletów  | W skład jednego kompletu wchodzi: Materiał: poliamid wzmocniony włóknem szklanym, stal nierdzewna lub tworzywo ABSOtwór do zawieszaniaMożliwość ponownego ostrzenia1. Kultywator długość: max 307 mm2. Łopatka szeroka: Szerokość: max 8,3 cmDługość: max 29,1 cmWysokość: max 4,7 cmWaga: max 97 g3. Widełki: długość: max 295 mm4. Łopatka wąska: długość: max 323 mm5. Motyczka długość: 359 mm |  |  |
|  | Sekator uniwersalny żyrafa | 5 | Waga max 1.5 kgŚrednica cięcia max 32mmDługość 1650mm – max 2322 mmZasięg pracy max 4,5 m |  |  |
|  | Pas narzędziowy | 10 | Długość max 147cmkieszenie otwarte, regulowana szerokość obwodu, uchwyt na młotek, materiał: nylon lub bawełna |  |  |
|  | Karczownica samojezdna  | 1 | Silnik benzynowy, moc 15KM,chłodzenie silnika powietrzem, smarowanie ciśnieniowe. Urządzenie tnące: szerokość robocza 85 cm, okrąg nieskoszonej trawy 25cm,wysokość koszenia: 25 - 75 mm, uruchamianie noży: automatyczne |  |  |
|  | Zagęszczarka do gruntu | 1 | Silnik benzynowy, moc 3KW, zbiornik na wodę, głębokość zagęszczania 15 – 25 cm, grubośćpłyty 7mm |  |  |
|  |  |  |  | Suma netto |  |