**Załącznik nr1: Formularz w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia**

Dostawa maszyn i narzędzi budowlanych do realizacji podstawy programowej (praktyczna nauka zawodu) do siedziby Zamawiającego w projekcie „Fachowcy jutra”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj** | **Ilość (szt.):** | **Opis sprzętu** | **Cena netto:** | **Wartość netto:** |
|  | Ciągnik ogrodniczy | 1 | Moc silnika 20 KM, napęd 4x4, blokada mech. różnicowego osi tylnej, WOM tylny, regulacja tylnych ramion, tylny TUZ 3-punktowy kat. 1, udźwig tylnego TUZ na końcówkach kulowych 500kg, zaczep do przyczepy |  |  |
|  | Przyczepka do ciągnika ogrodniczego - mała z wywrotem | 1 | Jednoosiowa konstrukcja, burty ściągane, kiprowanie hydrauliczne na trzy strony za pomocą pojedynczego siłownika, nóżka albo kółko podporowe, typ zaczepu: ręczny, oczko zaczepowe + sworzeń zaczepu, malowana proszkowo, ładowność max 2000 kg) |  |  |
|  | Taczka spalinowa do ciągnika ogrodniczego | 1 | napęd 4x4, udźwig 200kg, moc silnika 5 KM, wychylny pojemnik, opony terenowe |  |  |
|  | Koparka do ciągnika ogrodniczego | 1 | zakładana na mocowaniu 3-punktowym traktora kat. 1, napęd z wałka odbioru mocy traktora, stabilnie umiejscowiona w koparce pompa hydrauliczna, waga max 500 kg, szerokość łyżki 29 cm, kąt obrotu 160stopni |  |  |
|  | Wiertnica do ciągnika ogrodniczego | 1 | mocowana na zawieszeniu 3 pkt. do traktora kat.1, regulacja kąta nachylenia, napęd z WOM traktora |  |  |
|  | Kosiarka bijakowa do traktora do ciągnika ogrodniczego | 1 | Wysokość koszenia regulowana płozami, napędzana paskiem, stalowe osłony zapobiegające wylatywaniu odłamków |  |  |
|  | Kosiarka rotacyjna do ciągnika ogrodniczego | 1 | Moc traktorka: 14 KM,szerokość robocza 85 cm, napędzana wałkiem WOM, mocowanie Kat. 1 |  |  |
|  | Betoniarka elektryczna | 2 | Pojemność całkowita: max.200l, pojemność robocza: max 165l, Moc: 1200 W, napięcie sieci: 230 V, wieniec: żeliwny, hamulec nożny |  |  |
|  | Mieszarka ręczna dwuwrzecionowa | 2 | Zasilanie: sieciowe, maks. moc: 1800W,prędkość obrotowa: 450 obr./min, system mocowania mieszadła: szybkozłącze,maks. objętość mieszanej substancji: 90l |  |  |
|  | Zestaw narzędzi wkrętarka Udarowa, szlifierka kątowa wiertarko wkrętarka | 10 kompletów | W skład jednego kompletu wchodzi:  1. Wiertarko-wkrętarka udarowa  zasilanie: akumulator Li-Ion 18V  płynna regulacja prędkości obrotowej,  samozaciskowy uchwyt pozwalający na stosowanie osprzętu o średnicy 1,5-13 mm. moment obrotowy 23Nm (wkręcanie miękkie) / 60 Nm (twarde).  2. Wkrętarka  zasilanie: akumulator Li-Ion 18V  trzy prędkości robocze, oświetlenie LED, częstotliwość udaru 36000 ud./min, moment obrotowy 205 Nm.  3. Szlifierka kątowa  zasilanie: akumulator Li-Ion 18V  Napięcie (V): 18  Typ akumulatora: Li-ion  Funkcja wolnego startu  Maks. głębokość cięcia (mm): 33  Ochrona przed odrzutem  Średnica tarczy (mm): 125 |  |  |
|  | Zestaw narzędzi ogrodniczych:  Łopata, szpadel, grabie,widły | 10kompletów | W skład jednego kompletu wchodzi:  1. Metalowa łopata ogrodowa  Parametry:  - długość całkowita: 115 cm max 120 cm  - część robocza – szerokość: 22cm max 28cm  - część robocza – długość: 26cm max 29cm  - długość trzonka: 90cm max 96cm  - materiał: metal  - rączka: tworzywo sztuczne  - szerokość rączki: 11 cm max 13cm  2. Metalowy szpadel ogrodowy  Parametry:  - długość całkowita: 115 cm max 118 cm  - część robocza – szerokość: 18 cm max 19,5 cm  - część robocza – długość: 25 cm max 27 cm  - długość trzonka: 90 cm max 93 cm  - materiał: metal  - rączka: tworzywo sztuczne  - szerokość rączki: 11 cm max 13cm  3. Widły  Parametry:  - długość całkowita: 120 cm max 125 cm  - część robocza – szerokość: 17 cm max 18,5 cm  - część robocza – długość: 20 cm max 25 cm  - długość trzonka: 90 cm max 100 cm  - szerokość rączki: 11,5 cm max 12,5 cm  - materiał: metal  - rączka: tworzywo sztuczne  - 4-zębne  4. Grabie  Parametry:  - długość całkowita: 140 cm max 143 cm  - część robocza – szerokość: 7 cm max 8 cm  - część robocza – długość: 40 cm max 41,5 cm  - długość trzonka: 120 cm max 140 cm  - materiał: metal  - rączka: tworzywo sztuczne |  |  |
|  | Zestaw narzędzi ogrodniczych | 10kompletów | W skład jednego kompletu wchodzi:  Okrągła łopatka – długość 24,5 szer. 6 cm  Duża, ostra łopatka – długość 24,5 cm szer. 8 cm  Skrobak – długość 20 cm, szer. 7cm  Nożyce do przycinania krzewów – długość 31 cm  Butelka z rozpylaczem – wys. 17,5 cm, szer.7cm  Mała okrągła łopatka – długość 19,5 cm, szer.3cm  Mała ostra łopatka – długość 19 cm, szer. 3,5 cm  Łopatka do pikowania - dług 16 cm, szer. 4,5 cm  Sekator – długość 16cm  materiał: tworzywo sztuczne, stal nierdzewna |  |  |
|  | Zestaw narzędzi ogrodowych, 8-częściowy zestaw ze stali nierdzewnej | 10kompletów | W skład jednego kompletu wchodzi:  Materiał: stal nierdzewna z antypoślizgowym gumowym uchwytem  W skład zestawu wchodzi:  \* sekator  \* grabie  \* łopatka z miarką  \* widły ogrodowe  \* łopatka  \* wycinak do chwastów  \* spryskiwacz  \* torba do przechowywania   |  |  | | --- | --- | |  |  | | Wysokość produktu [mm]: max | 100 | | Szerokość produktu [mm]: max | 200 | | Głębokość produktu w [mm]: max | 300 | |  |  |
|  | Taczka ogrodowa | 5 | Pojemność: 100kg  Max udźwig: 140 kg  Waga: max 19kg  Wymiary: 106,5 x 46 x 30,5 cm |  |  |
|  | Wózek Ogrodowy Stalowy wywrotka | 5 | Wymiary całkowite: 95x50x52cm  Pojemność: 200kg /75l  Średnica koła: 26cm do 30 cm  Wysokość burty: 22cm do 24 cm  Długość uchwytu: 80cm  Materiał misy ładunkowej: tworzywo ABS  Koła: pompowane  Konstrukcja wózka: stal |  |  |
|  | Taczka budowlana na gabaryty | 5 | Materiał: stal, nośność max 150 kg, typ koła: pompowane, szerokość 70cm, wysokość 74cm, głębokość 38cm |  |  |
|  | Wertykulator aerator spalinowy | 1 | Silnik benzynowy, kosz zbiorczy w zestawie, ostrza w zestawie, szerokość robocza 35 cm |  |  |
|  | Zestaw sekatorów | 10kompletów | 1. Rodzaj sekatora: Nożycowy  Średnica cięcia: max 50 mm  Ostrza: Górne ostrze: pokryte powłoką PTFE  Długość: max 692 mm  Ciężar: max 1060 g  2. Rodzaj sekatora: nożycowy  Górne ostrze pokryte powłoką PTFE  Otwór do zamocowania zawieszki na nadgarstek.  Specyfikacja: Długość: max 210 mm Waga: max 200 g |  |  |
|  | Zestaw narzędzi ogrodowych: Łopatka, łopatka wąska, kultywator, motyczka, widełki. | 10kompletów | W skład jednego kompletu wchodzi:  Materiał: poliamid wzmocniony włóknem szklanym, stal nierdzewna lub tworzywo ABS Otwór do zawieszania Możliwość ponownego ostrzenia  1. Kultywator długość: max 307 mm  2. Łopatka szeroka: Szerokość: max 8,3 cm  Długość: max 29,1 cm  Wysokość: max 4,7 cm  Waga: max 97 g  3. Widełki: długość: max 295 mm  4. Łopatka wąska: długość: max 323 mm  5. Motyczka długość: 359 mm |  |  |
|  | Sekator uniwersalny żyrafa | 5 | Waga max 1.5 kg  Średnica cięcia max 32mm  Długość 1650mm – max 2322 mm  Zasięg pracy max 4,5 m |  |  |
|  | Pas narzędziowy | 10 | Długość max 147cm  kieszenie otwarte, regulowana szerokość obwodu, uchwyt na młotek, materiał: nylon lub bawełna |  |  |
|  | Karczownica samojezdna | 1 | Silnik benzynowy, moc 15KM,chłodzenie silnika powietrzem, smarowanie ciśnieniowe. Urządzenie tnące: szerokość robocza 85 cm, okrąg nieskoszonej trawy 25cm,wysokość koszenia: 25 - 75 mm, uruchamianie noży: automatyczne |  |  |
|  | Zagęszczarka do gruntu | 1 | Silnik benzynowy, moc 3KW, zbiornik na wodę, głębokość zagęszczania 15 – 25 cm, grubośćpłyty 7mm |  |  |
|  |  |  |  | Suma netto |  |